一.光猫路由器（客厅白色）

（1）2.4G频段：

名字：CMCC-Wifi-807-2.4G

密码：20040206Xmy=+

（2）5G频段：

名字：CMCC-Wifi-807-5G

密码：20040206Xmy=+

管理网址：192.168.1.1

账号：user（默认）

密码：7MA^r^7R（默认）

二.移动路由器（房间黑色）

（1）2.4G频段：

名字：Wifi-807-one-2.4G

密码：20040206Xmy

（2）5G频段：

名字：Wifi-807-one-5G

密码：20040206Xmy

（3）2.4G频段访客：

名字：Wifi-807-访客-2.4G

密码：20040206Xmy

（4）5G频段访客：

名字：Wifi-807-访客-5G

密码：20040206Xmy

管理网址：192.168.10.1

账号：admin（默认）

密码：20040206Xmy=+（已更改）

三.L-link必联路由器（房间黑色蓝色标签）

（1）2.4G频段：

名字：807-Wifi-second-2.4G

密码：17818523390 15207682657 20040206Xmy=+

（2）5G频段：

名字：807-Wifi-second-5G

密码：17818523390 15207682657 20040206Xmy=+

管理网址：192.168.16.1

账号：无（默认）

密码：20040206Xmy=+（已更改）

电视管理员密码：10086（默认）

## WiFi密码

名字：Wifi-807-one-2.4G（默认连接Wiif）

密码：20040206Xmy

名字：Wifi-807-one-5G（默认连接Wiif）（打印机默认配置Wifi）

密码：20040206Xmy

名字：Wifi-807-访客-2.4G（Wiif默认关闭/隐藏状态，请从管理员页面打开）

密码：20040206Xmy

名字：Wifi-807-访客-5G（Wiif默认关闭/隐藏状态，请从管理员页面打开）

密码：20040206Xmy

名字：CMCC-Wifi-807-2.4G（不建议连接，光猫自带路由）

密码：20040206Xmy=+

名字：CMCC-Wifi-807-5G（不建议连接，光猫自带路由）

密码：20040206Xmy=+

名字：807-Wifi-second-2.4G（房间Wifi，默认关闭/隐藏状态）

密码：17818523390 15207682657 20040206Xmy=+

名字：807-Wifi-second-5G（房间Wifi，默认关闭/隐藏状态）

密码：17818523390 15207682657 20040206Xmy=+